Produsul de mai sus se poate utiliza pentru diluarea produselor alchidice din seriile 431, 4010 si 5012. Poate fi utilizat atat

pentru vopselele ce urmeaza a fi aplicate cu pistolul, pentru cele aplicate cu pensula si pentru curatarea echipamentelor

utilizate la vopsire.

pag 1 / 1

Fisa Tehnica: Diluant D012

Cod produs: D 012

.

Pentru informații suplimentare va rugam adresați-va Departamentului Tehnic al firmei MIDARCHIM

                      Acest produs este destinat utilizarii industriale. Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai

bune rezultate utilizând produsele firmei MIDARCHIM, si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datoria

utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea

produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei MIDARCHIM

Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii dezvoltarii produsului.

Data editării: septembrie 2011. Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca

aceasta fisa este cea mai noua editie, pentru acest produs.Datele din aceasta fisa sunt conforme cu datele fisei producatorului

Observatii:

                    Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si din fisa tehnica de securitate a produsului.

                    Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor, precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform

legislatiei in vigoare.

                    ATENTIE! CONTINE SOLVENTI INFLAMABILI. Se interzice prezenta surselor de foc deschis. Este necesara

asigurarea unei ventilări adecvate cu aer proaspăt, atât pe perioada aplicării produsului cat si pe perioada uscării acestuia. In

încăperi neaerisite personalul trebuie sa poarte măști cu aducțiune a aerului.

                    Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis etans, cu respectarea conditiilor

de depozitare si pastrare

Masuri privind protectia muncii, prevenirea incendiilor si protectia mediului:

A se depozita/transporta in spatii inchise, bine ventilate, ferite de inghet si radiatii solare, in ambalajul original inchis.

Temperatura de depozitare/transport: 5 – 450C, umiditate: 0 – 100%.

          Verificati datele din fisa tehnica de securitate a produsului.

Conditii de aplicare

      o –Nu este cazul

Metode de aplicare:

      o –Nu este cazul

Curatarea echipamentului de lucru:

      o –Nu este cazul

Produse compatibile:

      o –Nu este cazul

Conditii de transport si depozitare:

Produsele alchidice (grund, vopsea, email sau lac) din seriile 431, 4010 si 5012 se vor dilua cu diluantul PRIMDIL D012 in

vederea obtinerii viscozitatii de aplicare. Proportia de diluare este specifica fiecarui tip de vopsea si nu trebuie sa depasesca

valorile impuse prin legislatie (HG735 / 2006), specificate in fisele tehnice ale fiecarui produs / vopsea

Detalii pentru aplicare

Fisa Tehnica Produs

Utilizare

Maxim 820g/l

0.760 – 0.800 kg/l

Min 21°C

Lichid omogen transparent

COV

Punct de

inflamabilitate

Densitate

Aspect

Date tehnice

Amestec de solventi aromatici si alifatici utilizat pentru diluarea

vopselelor

Diluant D012

Ediția 001 / Revizia 0

 